# جدول المشاكل والحلول

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الآلة | المشكلة | الحل / النتيجة | صورة توضيحية |
| آلة الدومينو (طباعة التاريخ) | إنزال البواكت بشكل منحرف | قمنا بوزن بوابة الهواء بما يتوافق مع السير → النتيجة: استقرار عمل الماكينة وتقليل الهدر |  |
| آلة فحص الأقراص | السير السفلي تالف | تغيير السير وإجراء صيانة وقائية → النتيجة: تحسين كفاءة الفحص وتقليل التوقفات |  |
| آلة رفع البراميل | تهريب زيت من نظام الهيدروليك | تغيير الزيت وإجراء صيانة وقائية → النتيجة: إيقاف التسرب وتحسين أداء النظام الهيدروليكي |  |